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Продовження додатка 2


	Додаток 2

до Порядку проведення кваліфікації когенераційної установки

(пункт 4)


ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
про когенераційну установку, яка експлуатується* 

1. Місце розташування когенераційної установки:

___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Когенераційна установка на базі: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(назва та тип енергетичного обладнання)
3. Дата введення когенераційної установки в експлуатацію:_________
4. Функціональна схема когенераційної установки та її стислий опис додаються.

5. Паливо, що використовується когенераційною установкою: 
1) у разі використання як основного палива традиційного (органічного) палива з дати, яка передує проведенню кваліфікації когенераційної установки: 
	Вид палива ______________________________________



	Витрата палива ___________________т умовного палива




2) у разі використання як основного палива скидного енергетичного потенціалу технологічних процесів з дати, яка передує проведенню кваліфікації когенераційної установки: 
	Джерело енергії __________________________________



	Використана енергія __________________________ ГДж




3) у разі використання додаткового палива: 
	Вид палива ______________________________________



	Витрата палива  __________________т умовного палива




6. Виробництво і відпуск теплової та електричної енергії з дати, яка передує проведенню кваліфікації когенераційної установки: 
	Виробництво теплоенергії когенераційною установкою, 
Гкал
	Відпуск теплоенергії когенераційною установкою суб’єктам господарювання, 
Гкал
	Примітка

	
	
	

	Виробництво електроенергії когенераційною установкою,

млн кВт·год
	Відпуск електроенергії когенераційною установкою суб’єктам господарювання,

млн кВт·год
	Примітка

	
	
	


7. Установлена потужність та ККД когенераційної установки:                                                                                    
	Потужність електрична,

кВт
	ККД

електричний,

%
	Потужність

теплова,

кВт
	ККД

тепловий,

%
	Коефіцієнт використання теплоти палива

загальний**,

%

	
	
	
	
	


8. Питомі витрати умовного палива: 
	На відпущену теплоенергію,

             кг умовного палива/Гкал
	На відпущену електроенергію,

           г умовного палива/кВт·год

	
	


9. Собівартість виробництва: 
	1 Гкал теплоенергії,

грн
	1 кВт·год електроенергії,

грн

	
	


Власник когенераційної установки    
______________________                 ________              ___________________                   
                        (посада)                                                    (підпис)                               (ініціали та прізвище)

               _______

                          (дата)                                      М. П. (за наявності)
______________

*Кваліфікація когенераційної установки здійснюється за фактичними  показниками експлуатації когенераційної установки за попередні 12 місяців.

Завірені власником когенераційної установки копії актів режимно-налагоджувальних робіт та випробувань когенераційної установки на експлуатаційних режимах і розрахунок коефіцієнта використання теплоти палива додаються до технічної інформації про когенераційну установку.

**Коефіцієнт використання теплоти палива – це відношення електричної і теплової енергії, яка вироблена когенераційною установкою, до енергії витраченого палива  в одиницях потужності, що розраховується за формулою:

КВТП = (NЕ + Qп) / Q,

де NЕ – корисна потужність установки, яка дорівнює електричній потужності на клемах генератора за відрахуванням електричної потужності, яка використовується на власні потреби;

Qп – корисна теплова потужність, що передається споживачу;

Q – потужність палива, яке спалюється.

